3.7.6.1 -
  (1) rozwój funkcji w EProtect.dll (odczyt/zapis konfiguracji urządzenia, odczyt listy rejestracji), 
  (2) ComtradeViewerV2 -  usunięto problemy widoczne gdy załadowane przynajmniej 2 rejstracje, po 
      otwarciu i zamknięciu edytora sygnałów
    

3.7.3.0 - 20170830
-Funkcje matematyczne: poprawiono rozróżnianie sygnałów wejściowych, zrezygnowano z rozróżniania po numerze kanału  przyjętno rozróżnianie po nazwie
-Wprowadzono zabezpieczenie przed duplikacą generowanych nazw, jeśli nazwa sygnałi się się powtarza, to program do nazwy dodaje "(1)", "(2)"  "(3)" itd.
-Funkcje matematyczne: poprawiono okno dialogowe generatora (ładowanie i kasowanie list wyboru, każdorazowo po dodaniu nowej funkcji o wykazu funkcji matematycznych).

3.6.1.208
Rekompilacja po poprawce w ETCHart (błędne RMS AC)

3.6.1.121: 
1) dyrektywa ADJUST_LONG_STRINGS - po włączeniu tej dyrektywy, przy ładowaniu nastaw z pliku tekstowego: zbyt długie napisy nie są odrzucane tylko skracane
2) łatowanie nastaw z plików tekstowych zapisanych w formacie Unicode

3.6.1.99 - parametr -readonly - w trybie readonly nie da się przesyłać konfiguracji do RZ



3.7.4.1 - możliwość defioniowania ilości wyświetlanych miejsc znaczących

3.7.6.0 - AutoDisconnect - automatyczne rozłączenie po zadanym czasie bezczynności operatora 
  (w celu ograniczenia ruchu sieciwego REJESTRATORY<>ET-MANAGER)

3.7.8.0 - pomiary, zapamiętywanie ustawień użytkownika

3.7.8.5 - nowe funkcje matematyczne w MathLibGK, obsługa plików rejestracji C37.118

3.7.8.7 - czytanie surowych plików rejestracji c37.118 (dump ramek pomiarowych .bin + ramka cf2, plik *.cf2)
 -poprawa odczytu dużych plików		
3.7.12.3 EtManager-3.7.12.rc1 -20210927: rozbuowa okna "Otwórz wiele rejestracji"; edutor nastaw urzędzenia (cfg) obeconść różne działanie list wyboru, w zależności od istnienia klucza ADRES

3.7.12-rc4 - parametryzacja parametrów transmisji w Rz40DevDll.ini każdego RZ

3.8.1.6 - zapis konfiguracji serwisowej, (poprawka decimalseparator)